Вредности у .txt фајлу су дате у редоследу који је дат у првом реду фајла:

* CREATEDATE – датум и време креирања вредности, време је UTC
* SITE – локација прага ПСС за који се односе вредности (RWY 12 или RWY 30)
* INSTANT 1ST CLOUD (M) – тренутна вредност 1. слоја облака у метрима
* INSTANT 2ND CLOUD (M) – тренутна вредност 2. слоја облака у метрима
* INSTANT 3RD CLOUD (M) – тренутна вредност 3. слоја облака у метрима
* VERVIS (M) – прорачуната вредност вертикалне видљивости у метрима
* CLOUDBASE (M) – прорачуната вредност базe облачности у метрима
* DETSTAT – статус детекције

Измерене вредности висине облачности са уређаја пристижу на сваких 15 секунди и уколико вредност за 1. слој не постоји то значи да уређај није могао да са сигурношћу да вредност па је зато није ни приказао.

Графици су, за ову потребу, нацртани у Microsoft Excel‑у на основу тренутних вредности за 1. слој облачности из приложених фајлова.